# 询价通知书

项目概况

溧水区人民医院防雷检测服务、3号楼生活水泵房水泵变频控制柜更换采购项目的潜在供应商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2024年6月7日9点25分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2024-Q006

项目名称：溧水区人民医院防雷检测服务、3号楼生活水泵房水泵变频控制柜更换

采购方式：询价

最高限价：

防雷检测服务项目最高限价为15000元/年，服务期限为自合同签订之日起两年、一年一签。

 3号楼生活水泵房水泵变频控制柜更换项目最高限价为25000元。

本项目不接受联合体。

## 申请机构的资格要求、采购内容及要求

包一：防雷检测服务项目申请机构的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明）。营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）；

（7）供应商须具有有效的气象部门颁发的雷电防护装置检测资质证；投标人需近年（2022年1月1日至今）具有防雷检测项目相关业绩2个以上（含2个，需提供商务合同复印件或项目验收合格证明扫描件）。

**包二：3号楼生活水泵房水泵变频控制柜更换项目申请机构的资格要求：**

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明），营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物及服务的生产厂家或代理商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）；

（7）投标人需近年（2022年1月1日至今）具有配电箱控制柜制作安装项目相关业绩2个以上（含2个），需提供商务合同复印件或项目验收合格证明扫描件。

采购内容及要求

**包一：防雷检测服务**

一、项目背景

我院院区内有共859个防雷检测点需要进行年度检测。每年进行一次检测。

1. 检测项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物名称 | 检测范围 | 检测点数 |
| 1 | 3号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 318 |
| 2 | 4号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 173 |
| 3 | 门急诊大楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 111 |
| 4 | 5号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 40 |
| 5 | 6号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 120 |
| 6 | 7号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 39 |
| 7 | 8号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 20 |
| 8 | 9号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 16 |
| 9 | 液氧储罐 | 接闪器、设备接地等 | 6 |
| 10 | 医苑小区19幢 | 接闪器、等电位等 | 8 |
| 11 | 医苑小区西侧宿舍（老职工俱乐部） | 接闪器、等电位等 | 8 |
| 检测点数合计 | 859 |

**服务内容:**

1. 各种建(构)筑物上已安装的避雷针、避雷带等防雷装置的保护范围、用材、接地电阻等；
2. 建(构)筑物屋面上现有的起防需作用的各种金属构建物及设备的用材、接地电阻等；
3. 配电房内电子信息系统的用材、接地电阻等；
4. 电子信息系统的地网、屏蔽、静电等情况及各种金属管道、线槽的铺设和接地情况等；
5. 检查电子信息系统设备的等电位情况和连接线用材现格以及各设备相连的各种线路的过电压防护措施；
6. 经过乙方的现场勘查乙方负责甲力所属范围内的防雷(防静电)装置检查检测，共计检测点859个。

**服务期限：**二年，合同一年一签。

**时间要求：**甲方现场具备检测条件之日起7个工个作日内完成检测，并在完成测试7日内出具检测报告。

**付款方式：**乙方完成项目并出具合格的检测报告，经甲方验收合格后，乙方开具符合国家规定的发票，甲方按正常流程向乙方支付合同全款。

**工程质量、安全要求:**

1、本项目要求严格按照国家《防雷减灾管理办法》、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015、《江苏省气象灾害防御条例》、苏气发[2017]12号等相关条款为准。若与现行国家标准和规范不一致，按现行国家最新标准和规范执行。

2、检测做到数据准确、不超期、不漏项目。检测工作结束后，试验负责人应认真核对检测项目，做好记录。

3、检测完成后，必须出具完整正规的试验报告。

**包****二 3号楼生活水泵房水泵变频控制柜更换项目**

**一、项目背景**

现医院3号楼负一层生活水泵房生活水泵主用变频控制柜由于年限老化，内部元器件损坏，无法维修，需要更换。

1. **设备详细信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 需 求 |
| 变频控制柜 | 1、产品应满足以下规范及标准：GB50171－92《电气装置安装工作盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》等其它现行国家标准。2、 技术要求2.1 变频控制柜用于为3台生活水泵进行控制，要求可变频、定频控制。2.2 3台水泵均为格兰富立式变频水泵，型号为CR20-07 A-F-A-E-HQQE,功率为7.5kW，扬程为81.7m，最大扬程为103m，额定流量21m3/h。2.3 变频水泵一用两备，每4小时轮转切换一次。2.4 供水压力为0.65MPa。2.5 环境条件环境温度 -10℃～60℃2.6 元器件品牌要求1. 变频器：ABB、西门子、施耐德
2. PLC：ABB、西门子、施耐德
3. 触摸屏：ABB、西门子、施耐德
4. 其他内部元器件：施耐德、西门子、ABB

3、安装地点为医院3号楼负一层生活水泵房内 |

注：分项报价表（变频控制柜）；

报价须包含配件费、人工费、上门费等一切含税费用，供应商不再另外收取费用。

**产品应满足以下规范及标准**：

GB50171－92《电气装置安装工作盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》。

其它现行国家标准。

**三、限价要求：最高限价**为**25000**元

**四、质量保证：质保期为24个月，主要设备提供原厂质保，质保期内发生重大质量问题，质保期重新计算。**

**五、时间要求：**甲方现场具备施工条件之日起7个工作日内进场施工，30日内施工完毕。

**六、工程质量、安全要求：**

1、本项目要求严格按照GB50171－92《电气装置安装工作盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》等相关规定对招标范围内的项目进行施工。若与现行国家标准和规范不一致，按现行国家最新标准和规范执行。

2、乙方在施工过程中不能影响医院相关设备的正常运行。

**七、付款方式：**乙方在施工完成并经甲方验收合格后，支付至合同价格的**95%**，尾款**5%**作为质保金。

**八、服务响应要求：**由于医院为特殊场所，全年无休，因此乙方需提供全年24小时响应支持服务，对甲方所反映的任何问题即时响应，需要现场解决的2小时之内赶到现场解决处理，同时需要有完善的培训计划。

## 报名

请在2024年6月6日17点00分前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。

## 响应文件提交

响应文件接收截止时间：2024年6月7日9点25分（北京时间）

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件1）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.技术条款偏离表、商务条款及服务条款偏离表（详见附件1）；上述材料均需加盖公章（响应文件一式三份，一正两副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、供应商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准）。

## 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备采购文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应采购文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标文件未密封。

出现下列情形之一的，询价终止：（1）符合要求的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）供应商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 开（评）标时间及地点

开标时间：2024年6月7日9点30分（北京时间）

开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。

## 成交

满足资格要求、技术要求、商务及服务条款的条件下，报价（包一、包二分别报）最低价者中标。

八、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：溧水人民医院物资采购管理中心、基建办（技术问题咨询）

地 址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232160王主任 025-56232026李主任

附件1: 报价一览表

**报价一览表**

项目编号： 项目名称： 货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位/数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 防雷检测服务 |  |  |  |
|  | 合计（人民币大写） |

1、供应商报价为含税全包价，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应该由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。成交后不能在成交价之外加收任何费用。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

单位名称：

报价日期：

**报价一览表**

项目编号： 项目名称： 货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位/数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 3号楼生活水泵房水泵变频控制柜更换 |  |  |  | **须后附主要元器件详细规格、型号与品牌** |
|  | 合计（人民币大写） |

1、供应商报价为含税全包价，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应该由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。成交后不能在成交价之外加收任何费用。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

单位名称：

报价日期：

技术条款偏离表格式

**技术条款偏离表**

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号及要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

供应商名称： （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对采购文件《二、采购内容及要求》的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。

商务条款偏离表格式

**商务条款偏离表**

| 项目编号： |
| --- |
| 序号 | 询价文件条目号及要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对采购文件《二、采购内容及要求》的商务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。

投标人名称：              （盖章）

服务条款偏离表格式

**服务条款偏离表**

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号及要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

供应商名称： （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的服务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。

附件2：拟签订协议文本（供参考）

|  |  |
| --- | --- |
| **南京市溧水区人民医院** | **防雷检测服务采购合同** |
| **东南大学附属中大医院溧水分院** |

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方：南京市溧水区人民医院 | 乙 方： |
| 住所地：南京市溧水区永阳镇崇文路86号  | 住所地： |

甲方为了对现有的建（构）筑物及有关设备防雷情况有一个全面的了解，避免雷击对生命财产造成的损失，对工作造成不必要的影响，特请乙方根据《国家气象法》、《江苏省气象灾害防御条例》等国家有关防雷标准和规范，对甲方现有的防雷装置进行检查、测试、整改，甲乙双方经友好协商，按照院内询价项目编号为 的询价结果，签订本合同，承诺共同信守。

1. **项目概况**

**项目名称**：防雷检测

**服务范围**：溧水区人民医院院区内共859个防雷检测点需要进行年度检测。每年进行一次检测。

**检测项目：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物名称 | 检测范围 | 检测点数 |
| 1 | 3号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 318 |
| 2 | 4号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 173 |
| 3 | 门急诊大楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 111 |
| 4 | 5号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 40 |
| 5 | 6号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 120 |
| 6 | 7号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 39 |
| 7 | 8号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 20 |
| 8 | 9号楼 | 接闪器、设备接地、等电位等 | 16 |
| 9 | 液氧储罐 | 接闪器、设备接地等 | 6 |
| 10 | 医苑小区19幢 | 接闪器、等电位等 | 8 |
| 11 | 医苑小区西侧宿舍（老职工俱乐部） | 接闪器、等电位等 | 8 |
| 检测点数合计 | 859 |

**服务内容**：

各种建(构)筑物上已安装的避雷针、避雷带等防雷装置的保护范围、用材、接地电阻等；

建(构)筑物屋面上现有的起防需作用的各种金属构建物及设备的用材、接地电阻等；

配电房内电子信息系统的用材、接地电阻等；

电子信息系统的地网、屏蔽、静电等情况及各种金属管道、线槽的铺设和接地情况等；

检查电子信息系统设备的等电位情况和连接线用材现格以及各设备相连的各种线路的过电压防护措施；

经过乙方的现场勘查乙方负责甲力所属范围内的防雷(防静电)装置检查检测，共计检测点859个。

**服务期限：**二年，合同一年一签。

**时间要求**：甲方现场具备检测条件之日起7个工作日内完成检测，并在完成测试7日内出具检测报告。

**工程质量、安全要求:**

1、本项目要求严格按照国家《防雷减灾管理办法》、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015、《江苏省气象灾害防御条例》、苏气发[2017]12号等相关条款为准。若与现行国家标准和规范不一致，按现行国家最新标准和规范执行。

2、检测做到数据准确、不超期、不漏项目。检测工作结束后，试验负责人应认真核对检测项目，做好记录。

3、检测完成后，必须出具完整正规的试验报告。

**第二条** **合同总价款与付款方式**

1、本项目检测费用：总计元（大写：人民币 **元**），本合同为固定总价合同，结算时不再调整；此价格包含所有税费、人员、材料、设备等费用，没有任何附加费用。

2、付款方式：乙方完成项目并出具合格的检测报告，经甲方验收合格后，乙方开具符合国家规定的发票，甲方按正常流程向乙方支付合同全款。

**第三条 双方权利与义务**

甲方权利与义务：

1.应尽可能向乙方提供有关防雷方面的图纸、资料；

2.制订作业现场安全管理制度并提供给乙方，配合对作业现场生产活动进行职业健康安全监督、检查和管理。

3.配合乙方完善设备设施和作业环境，对设备设施具有监督检查权，依据《安全生产标准考核评级》（Q/QJB147A-2011)和定作方有关安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

4.配合、监督乙方对作业现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。

5.配合、监督乙方设置作业现场消防通道和消防设备。

6.有义务对乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

乙方的权利与义务：

1.按照国家有关防雷技术规范要求及所列第二条、第三条的要求和项目负责做好防雷装置的检查检测工作；

2.贯彻落实国家安全生产的法律法规以及甲方方相关的安全管理制度，对所辖作业现场范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。

3.有权对作业现场安全生产工作提出意见和建议；有权拒绝甲方违反安全法律法规的指令；对造成后果的违章指令有权检举和控告。

4.对所辖范围内的安全防护设施的维护保养及其使用、用电设备和用电安全全面负责。

5.在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向甲方报告，同时，有义务配合开展事故调查工作。

**第四条 权利保证**

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

**第五条 违约责任**

（1）对供应商不按规定履行义务，在检测中弄虚作假、虚假承诺或严重不负责任的，或转包、分包防雷检测服务项目的，采购人有权解除合同且责令供应商支付合同全款的30%违约金。

（2）供应商未能依照技术标准和执业准则，导致检测与评估质量问题的，承担相应的法律责任且采购人有权解除合同且责令供应商支付合同全款的30%违约金。

（3）供应商未能在规定期限内出具检测报告的，如逾期一天，按每日5‰的违约金计算，采购人可在应付款项内直接扣除此笔违约金，如逾期超过5天，采购人有权与供应商终止合作关系，供应商赔偿合同总价款的30%给采购人。

（4）因供应商检测报告质量存在缺陷导致采购人发生相应的损失，由供应商承担。

**第六条 合同的变更和终止**

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。任何一方无故放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任。

**第七条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第八条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

**第九条 诚实信用**

1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。

2、乙方应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如乙方出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，甲方有权无条件终止合同，并向有关部门上报。

**第十条 合同生效及其他**

1、本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

2、本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执一份。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。（以下无正文）

甲 方：（盖章）南京市溧水区人民医院 乙 方：（盖章）

代 表 人： 代 表 人：

纳税人识别号： 纳税人识别号：

开 户 行： 开 户 行：

账 号： 账 号：

电 话： 电 话：

签约日期： 签约日期：

|  |  |
| --- | --- |
| **南京市溧水区人民医院** | **3号楼生活水泵房水泵变频控制柜更换采购合同** |
| **东南大学附属中大医院溧水分院** |

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方：南京市溧水区人民医院 | 乙 方： |
| 住所地：南京市溧水区永阳镇崇文路86号  | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，按照甲方2024年月5日项目编号为的询价结果签订本合同，承诺共同信守。

**第一条 合同标的**

乙方根据甲方要求提供下列产品（服务）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌、规格** | **单位** | **数量** |  **单价（元人民币）**  |  **总价（元人民币）** | **制造商全称** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计：¥元 大 写：（人民币）元整 报价明细表详见附件 |

**第二条 合同总价款**

本合同总价款为元整。本合同价款是货物制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

1. **服务响应要求**

由于医院为特殊场所，全年无休，因此乙方需提供全年24小时响应支持服务，对甲方所反映的任何问题即时响应，需要现场解决的2小时之内赶到现场解决处理，同时需要有完善的培训计划。

时间要求：甲方现场具备施工条件之日起7个工作日内进场施工，30日内施工完毕。

工程质量、安全要求：1、本项目要求严格按照GB50171－92《电气装置安装工作盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》等相关规定对招标范围内的项目进行施工。若与现行国家标准和规范不一致，按现行国家最新标准和规范执行。2、乙方在施工过程中不能影响医院相关设备的正常运行。

项目负责人及联系电话：。

**第四条 合同款支付**

付款方式：乙方在施工完成并经甲方验收合格后，支付至合同价格的95%，尾款5%作为质保金。

**第五条 质量保证**

乙方所提供的全部设备质保期为24个月，主要设备提供原厂质保，质保期内发生重大质量问题，质保期重新计算。

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（所供设备生产日期在6个月内），并完全符合国家质量检测标准和环保标准，具备出厂合格证，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

1. **权利保证**

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

**第七条 违约责任**

乙方不得逾期交付货物，乙方每逾期一天交货，甲方按合同总价的5‰/日收取违约金；如逾期交货时间超过10天，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价的30%支付赔偿金。

**第八条 合同的变更和终止**

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

**第九条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第十条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

**第十一条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照采购要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如乙方出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，甲方有权无条件终止合同，并向有关部门上报。

**第十二条 合同生效及其他**

本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执壹份。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。（以下无正文）

甲 方：（盖章）南京市溧水区人民医院 乙 方：（盖章）

代 表 人： 代 表 人：

纳税人识别号：12320124426070487L 纳税人识别号：

开 户 行： 建行溧水支行 开 户 行：

账 号：32001596336050001892 账 号：

电 话： 电 话：

签约日期： 签约日期：