#  询价通知书

为满足我院药事质控要求，落实麻精药品视频监控管理，部分科室麻精药品存放区域新增安装监控和扩容部分监控视频存储时间。邀请合格的供应商参与招标采购。潜在供应商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2024年8月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2024-Q010

项目名称：部分视频监控增加及扩容存储时间采购项目

采购方式：询价

最高限价：3万元（高于此项收费将视为无效标）

其他：请将报价单制作在标书内。

二、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明）。营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物及服务的生产厂家或代理商。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）南京市政府采购供应商信用记录表；

**下载方法：**

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

①登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

三、报名事宜

请在2024年8月20日8:00-2024年8月22日17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。

四、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备询价文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应询价文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标资料未密封。

出现下列情形之一的，询价终止：（1）所有供应商的响应文件被询价小组认定为无效的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）供应商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、响应文件接收截止时间、开（评）标时间及地点

响应文件接收截止时间、开标时间：2024年8月23日9点30分（北京时间）

开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.采购内容及要求条款偏离表（详见附件）；5.项目技术及其他服务承诺。6.供应商具有相关类似项目业绩情况表及证明材料等。上述材料均需加盖公章。（响应文件**一式四份，一正三副**，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、供应商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。）

六、成交

符合采购人对本项目资格要求，并满足采购人对本项目的采购内容及要求的基础上，投标报价最低的供应商为中标候选人。不再进行二次报价。如报价一致，则现场重新填写报价单。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称： 安保科（技术问题咨询） 物资采购管理中心（采购事宜）

地 址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232015施主任（安保科）

025-56232023秦老师（采购中心）

**第一章 采购需求**

**一、采购清单（根据此项填写《报价单》）**

1.部分科室麻精药品存放区域新增安装监控和扩容部分监控视频存储时间。

**※推荐品牌：监控设备（摄像机、录像机）：海康、大华、华为; 交换机设备：华为，华三，锐捷; 硬盘：西部数据，日立，希捷; 布线产品：FGT,普天，罗森博格。（采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于推荐的产品档次的产品进行报价。但是，所有技术和功能和品牌档次不得低于采购要求，并保证产品整体性能的实现。）**

2.本项目不组织现场勘探，供应商自行考虑相关因素。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** | **品牌** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 400万网络高清半球 | 最高分辨率可达2560x1440@25 fps支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 | 13 | 台 | 海康 | 甲供 | 甲供 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 32路、8盘位网络硬盘录像机【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘视频接口：HDMI≥1，VGA≥1网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0【产品性能】输入带宽：256Mbps输出带宽：160Mbps接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持12×1080P显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，转速：5400RPM，缓存：256MB | 8 | 块 |  |  |  |
| 4 | 8口POE交换机 | 千兆以太网交换机产品 ，8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 双绞网线 | 六类4对UTP电缆：满足ISO/IEC 11801-2002、YD/T 1019-2001、TIA/EIA 568B、YD/T 926.2-2009标准，具体标准如下：1.护套材质：PVC ；2.导体：99.99%无氧铜；3.导体直径：23AWG；4.整根100米的网线做FLUKE测试，直流环阻≤16Ω；传播时延≤536ns/100m；时延差≤45ns；近端串音、回波损耗余量、 插入损耗等均需优于ANSI/TIA-568-C.2-2009标准；5.线缆需通过了信息产业部数据通信产品质量监督检验中心检验，UL、ROHS、CE、TLC和检测报告。 | 650 | 米 |  |  |  |
| 6 | PVC穿线管材 | 室内Φ20穿线管  | 520 | 米 |  |  |  |
| 7 | 工程辅材 | 安装辅材、明盒、螺丝、扎带、标签、电工胶布、膨胀管、自攻螺丝、胶水、管卡、扎带等所有项目所需 |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程施工 | 工程施工、安装、调试等 |  |  |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |
| 10 | 税金 |  |   |
| 11 | 总计 |  |  |

投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。本项目的报价包括清单中未列出但项目实施所需要的其它所有费用。

**二、服务条款（根据此条填写《服务条款响应/偏离表》）**

1、安全要求：

1.1由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标供应商负全责。

1.2中标供应商对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。

2、质量要求

2.1质保要求：项目整体质保期为叁年。中标供应商须按采购人要求的时间竣工、所有挂墙、挂顶、立杆设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。

2.2售后服务：质保期内每年两次免费保养维护。中标供应商提供全天候7\*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。如一个工作日内不能解决问题提供同型号规格原厂备用机，直至原设备修复。质保期满后，维修仅收取配件费，不收取人工费和上门费。

2.3中标供应商供货的所有设备、用材均须是投标所列原厂封装未使用过的产品，线缆必须为国标产品。本次招标产品必须满足国标标准，与现有平台实现国标对接并能兼容现有平台。其中监控硬盘录像机的存储录像时间需达到不低于180天的要求。采购人有权要求中标商提供优化、完善的设计、施工方案作为合同签订的必备要件，投标即视为响应。本项目中标供应商须按原有室内外弱电管网暗埋施工，所有需开孔、开槽、开挖须征得采购人同意并作恢复。

3、交货要求

3.1.交货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.2.交付使用时间：自合同签订后,15天内通过验收、交付使用。中标供应商须提供项目整套施工图纸资料、验收文档资料、培训相关材料，以备后期维保和服务使用。

4、验收要求

4.1.中标供应商交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。中标供应商提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标供应商承担。

4.2.货物验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好等方面。

4.3.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

4.4.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件的承诺（该承诺不低于国家相关标准）。

5、付款条件

5.1.投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。

本项目的报价包括清单中未列出但项目实施所需要的其它所有费用；

5.2.中标供应商按采购人要求将货物送到指定地点，安装调试完毕，经采购人现场清点实际安装数量并验收合格后，由采购人支付合同（实际安装数量）总额的90%，质保期满后支付尾款即合同总额的10%。

|  |  |
| --- | --- |
| 资格审查项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明）。营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物及服务的生产厂家或代理商。 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表）； |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）； |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |
| （6）南京市政府采购供应商信用记录表； |  |

  **第二章 响应文件的编制**

**附件1: 报价一览表（请根据第一章 采购需求 一、采购清单填写报价单）**

项目名称：部分视频监控增加及扩容存储时间采购项目

项目编号：LSRY-ZB2024-Q010

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 400万网络高清半球 | 最高分辨率可达2560x1440@25 fps支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 | 13 | 台 | 海康 | 甲供 | 甲供 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 32路、8盘位网络硬盘录像机【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘视频接口：HDMI≥1，VGA≥1网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0【产品性能】输入带宽：256Mbps输出带宽：160Mbps接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持12×1080P显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，转速：5400RPM，缓存：256MB | 8 | 块 |  |  |  |
| 4 | 8口POE交换机 | 千兆以太网交换机产品 ，8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 双绞网线 | 六类4对UTP电缆：满足ISO/IEC 11801-2002、YD/T 1019-2001、TIA/EIA 568B、YD/T 926.2-2009标准，具体标准如下：1.护套材质：PVC ；2.导体：99.99%无氧铜；3.导体直径：23AWG；4.整根100米的网线做FLUKE测试，直流环阻≤16Ω；传播时延≤536ns/100m；时延差≤45ns；近端串音、回波损耗余量、 插入损耗等均需优于ANSI/TIA-568-C.2-2009标准；5.线缆需通过了信息产业部数据通信产品质量监督检验中心检验，UL、ROHS、CE、TLC和检测报告。 | 650 | 米 |  |  |  |
| 6 | PVC穿线管材 | 室内Φ20穿线管  | 520 | 米 |  |  |  |
| 7 | 工程辅材 | 安装辅材、明盒、螺丝、扎带、标签、电工胶布、膨胀管、自攻螺丝、胶水、管卡、扎带等所有项目所需 |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程施工 | 工程施工、安装、调试等 |  |  |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |
| 10 | 税金 |  |   |
| 11 | 总计 |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

单位名称：

报价日期：

注：分项报价表内报价须包含配件费、人工费、上门费等一切含税费用，供应商不再另外收取费用。

**附件2： 服务条款偏离表格式（请根据第一章 采购需求 二、服务要求 填写）**

服务要求条款偏离表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 项目编号：  |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 供应商响应/偏离 | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 服务标准及要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。

**附件3：**

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区人民医院：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　期： 年 月 日

**附件4：**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区人民医院：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。(提供照片)

主要专业技术能力有： 。(若有)

 声明人：（公章）

 日 期： 年 月 日

**附件5**：拟签订合同文本（供参考）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，按照院内招标编号为 的询价结果，承诺共同信守。

1. 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列产品（服务）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | **总价（元）** |
| 1 | 400万网络高清半球 | 最高分辨率可达2560x1440@25 fps支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 | 13 | 台 | 海康 | 甲供 | 甲供 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 32路、8盘位网络硬盘录像机【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘视频接口：HDMI≥1，VGA≥1网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0【产品性能】输入带宽：256Mbps输出带宽：160Mbps接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持12×1080P显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，转速：5400RPM，缓存：256MB | 8 | 块 |  |  |  |
| 4 | 8口POE交换机 | 千兆以太网交换机产品 ，8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 双绞网线 | 六类4对UTP电缆：满足ISO/IEC 11801-2002、YD/T 1019-2001、TIA/EIA 568B、YD/T 926.2-2009标准，具体标准如下：1.护套材质：PVC ；2.导体：99.99%无氧铜；3.导体直径：23AWG；4.整根100米的网线做FLUKE测试，直流环阻≤16Ω；传播时延≤536ns/100m；时延差≤45ns；近端串音、回波损耗余量、 插入损耗等均需优于ANSI/TIA-568-C.2-2009标准；5.线缆需通过了信息产业部数据通信产品质量监督检验中心检验，UL、ROHS、CE、TLC和检测报告。 | 650 | 米 |  |  |  |
| 6 | PVC穿线管材 | 室内Φ20穿线管  | 520 | 米 |  |  |  |
| 7 | 工程辅材 | 安装辅材、明盒、螺丝、扎带、标签、电工胶布、膨胀管、自攻螺丝、胶水、管卡、扎带等所有项目所需 |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程施工 | 工程施工、安装、调试等 |  |  |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |
| 10 | 税金 |  |   |
| 11 | 总计 |  |  |

第二条 交货要求

1、交货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2、交付使用时间：自合同签订后,15天内通过验收、交付使用。中标供应商须提供项目整套施工图纸资料、验收文档资料、培训相关材料，以备后期维保和服务使用。

第三条 合同总价款

本合同项下货物总价款为¥ 元，（大写）人民币 。本合同总价款包含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训等与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前乙方承担所有货物的保管责任。本合同总价款还包括清单中未列出但项目实施所需要的其它所有费用。

第四条 合同款支付：按询价文件

第五条 质量保证及售后服务

1、质保要求：本项目完成时间为签订合同后十五工作日内，项目整体质保期为一年。中标供应商须按采购人要求的时间竣工、所有挂墙、挂顶、立杆设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。

2、售后服务：质保期内两次免费保养维护。中标供应商提供全天候7\*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。质保期满后，维修仅收取成本费。

3、培训：中标供应商对采购人提供详细的技术说明书、图纸、培训教材；如遇到突发事件或重大活动，中标供应商在第一时间安排技术人员到达现场，协助采购人全力保证产品正常使用。

第六条 安全要求

1、由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标供应商负全责。

2、中标供应商对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。

第七条 验收要求

1、中标供应商交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。中标供应商提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标供应商承担。

2、货物验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好等方面。

3、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

4、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件的承诺（该承诺不低于国家相关标准）。

第八条 违约责任

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。因质量、安装等乙方原因造成监控系统无法正常使用给甲方带来的损失，由乙方承担。

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，乙方延期交付货物，每延误一周交货，延误赔偿费按迟交货物交货价的0.5% 计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%；乙方因安装调试不及时等原因造成的项目延期交付，乙方每延误一天交货，延误赔偿费按合同总价的0.5% 计收，误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，乙方向甲方支付合同总价30%的违约金。

第九条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。

乙方应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如乙方出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，甲方有权无条件终止合同，并向有关部门上报。

第十四条 协议生效及其他

本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执一份。

与合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（以下无正文）