#  询价通知书

溧水区人民医院VRV外机更换维修项目的潜在供应商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2024年7月2日9点20分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2024-Q007

项目名称：溧水区人民医院VRV外机更换维修项目

采购方式：询价

预算及最高限价：8.8万元

二、采购内容及要求

本项目施工地点为本院急诊楼四楼屋面，损坏外机为2011年投入使用的日立品牌VRV多联机空调，具体施工工程量见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 日立更新机 | RAS-800DSR2Q(目前匹配新机型号) | 1 | 台 |  |  | 含运费 |
| 2 | 旧机拆除 | 800FSN1Q(原旧机型号) |  1 | 项 |  |  | 旧机拆除运至院内甲方指定地点　 |
| 3 | 新设备安装 | RAS-800DSR2Q | 1 | 项 |  |  | 　 |
| 4 | 垂直运输费 | RAS-800DSR2Q | 1 | 项 |  |  | 　 |
| 5 | 系统回路管道清洗 | 　 | 1 | 项 |  |  | 　 |
| 6 | 充注冷媒 | R410A | 20 | Kg |  |  | 　 |
| 7 | 系统保压 | 　 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 系统调试 | 　 | 1 | 项 |  |  | 　 |
| 9 | 合计 | 　 |  | 　 |
| 共计（大写）： |

备注:

1、本项目室内机为日立品牌的规格型号，为保证空调机正常运转和售后的便利性，在不更换和不增加室内机侧配件的情况下，本项目采购的室外机为与室内机相匹配日立品牌外机。开标时供应商需提供厂家售后服务资格证明（放入纸质标书中）。2、安装辅材、人工、材料、税金等含在总报价中。

（二）服务条款（以下内容须逐条响应，填写《服务条款响应表》）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求 |
| 1 | 合同签订地点 | 南京市溧水区人民医院 |
| 2 | 工期完成时限 | 合同签订后30日内完成设备供货、安装及调试。 |
| 3 | 设备包装运输要求 | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 质保期 | 外机安装完成系统调试验收合格后，外机整机质保≧2年。 |
| 5 | 售后服务 | 按照日立品牌VRV产品规定的售后服务执行。 |
| 6 | 验收 | 现场验收合格 |
| 7 | 付款方式 | 安装调试完成并经验收合格后付款至合同金额的95%，剩余5%尾款等售后质保期结束后一次性付清。 |

三、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明）。营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物及服务的生产厂家或代理商。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）南京市政府采购供应商信用记录表；

（7）与此项目相关的特定资质要求：本项目投标单位须提供有效期内的日立(HITACHI)变频中央空调品牌特约服务商授权证书，证书服务范围：零部件供应、更新改造、调试、维修、保养、咨询、现场指导等。

四、报名事宜

请在2024年6月27日8:00-2024年7月1日17:00前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。

五、响应文件提交

响应文件接收截止时间：2024年7月2日9点20分（北京时间）

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.采购内容及要求条款偏离表（详见附件）；5.项目技术及其他服务承诺。6.供应商具有相关类似项目业绩情况表及证明材料等。上述材料均需加盖公章。（响应文件一式三份，一正二副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、供应商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。）

六、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备询价文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应询价文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标资料未密封。

出现下列情形之一的，询价终止：（1）所有供应商的响应文件被询价小组认定为无效的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）供应商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、开（评）标时间及地点

开标时间：2024年7月2日9点30分（北京时间）

开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。

八、成交

符合采购人对本项目资格要求，并满足采购人对本项目的采购内容及要求的基础上，投标报价最低的供应商为中标候选人。不再进行二次报价。

九、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称： 基建办（技术问题咨询） 物资采购管理中心（采购事宜）

地 址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232026 朱老师（基建办）

025-56232023秦老师（采购中心）

|  |  |
| --- | --- |
| 资格审查项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明） |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月的会计报表） |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）； |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |
| 南京市政府采购供应商信用记录表 |  |
| 本项目投标单位须提供有效期内的日立(HITACHI)变频中央空调品牌特约服务商授权证书，证书服务范围：零部件供应、更新改造、调试、维修、保养、咨询、现场指导等。 |  |

**附件1: 报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 日立更新机 | RAS-800DSR2Q(目前匹配新机型号) | 1 | 台 |  |  | 含运费 |
| 2 | 旧机拆除 | 800FSN1Q(原旧机型号) |  1 | 项 |  |  | 旧机拆除运至院内甲方指定地点　 |
| 3 | 新设备安装 | RAS-800DSR2Q | 1 | 项 |  |  | 　 |
| 4 | 垂直运输费 | RAS-800DSR2Q | 1 | 项 |  |  | 　 |
| 5 | 系统回路管道清洗 | 　 | 1 | 项 |  |  | 　 |
| 6 | 充注冷媒 | R410A | 20 | Kg |  |  | 　 |
| 7 | 系统保压 | 　 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 系统调试 | 　 | 1 | 项 |  |  | 　 |
| 9 | 合计 | 　 |  | 　 |
| 共计（大写）： |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

单位名称：

报价日期：

备注:

1、本项目室内机为日立品牌的规格型号，为保证空调机正常运转和售后的便利性，在不更换和不增加室内机侧配件的情况下，本项目采购的室外机为与室内机相匹配日立品牌外机。开标时供应商需提供厂家售后服务资格证明（放入纸质标书中）。2、安装辅材、配件、人工、材料、税金等含在总报价中。服务方不再就此项目收取额外的费用。

**附件2： 服务条款偏离表格式**

服务条款偏离表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 项目编号：  |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 供应商响应/偏离 | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 服务标准及要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。

**附件3：拟签订合同文本（供参考）**

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，按照招标编号为 的招标结果，签订本合同，承诺共同信守。

1. 工程概况

工程名称：VRV外机更换维修项目

工程地点：南京市溧水区人民医院

服务内容：按询价文件要求

第二条 合同总价款与付款方式

1、合同费用：总计 元（大写：人民币 元整），安装辅材、配件、人工、材料、税金等含在总报价中。服务方不再就此项目收取额外的费用。

2、付款方式：按询价文件要求。

第三条 服务要求：按询价文件要求。

第四条 质量标准：按询价文件要求。

第五条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 违约责任

1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同并向乙方追偿合同价款的50%违约金。

2、乙方不得逾期完成工作，由此造成甲方的损失须由乙方承担赔偿责任。每逾期一天，甲方按合同总价的5%收取滞纳金。如乙方逾期达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。

3、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足甲方的要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方按合同总价的30%赔偿给甲方，同时将被列入我院采购黑名单。

4、因乙方更换外机质量存在缺陷导致甲方发生相应的损失，由乙方承担。

第七条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十条 诚实信用

1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。

2、乙方应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如乙方出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，甲方有权无条件终止合同，并向有关部门上报。

第十一条 合同生效及其他

1、本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

2、本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执壹份。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。