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第一部分  比价公告
南京市溧水区人民医院就血液净化中心空气消毒机比价采购，兹邀请符合条件的生产企业、经销企业以及潜在供应商参加比价。
一、项目编号：LSRY-BJ2026-S002
二、项目名称：血液净化中心空气消毒机比价
三、项目简要说明：详见采购需求
四、供应商资质要求：（请在2026年 10月16日8:00-2026年10月19日11:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名。邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。报名后在南京市溧水区人民医院官网“通知公告”或“采购中心-招标公告”栏目，本项目采购公告页面下方附件处，自行下载采购文件）
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明）。
2.本项目特定的资质要求：医疗器械注册证，供应商需提供医疗器械经营许可证及厂家授权书（若有中间级经销单位，也需提供其授权书，公司资质）。若投标供应商为生产商，还须提供《医疗器械生产许可证》。（上述材料均需加盖公章）
3.提供法定代表人身份证复印件（有效期内）并加盖投标单位公章，如果是委托被授权人参加现场开标，还需提供法定代表人授权书并加盖投标单位公章、被授权人身份证复印件（有效期内）并加盖投标单位公章。注：授权书内容应载明授权投标产品的具体品种。（格式详见附件）
  4. 供应商未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法档案当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用报告。（下载网址及办法详见附件）
五、响应文件及样品的接收、比价时间及地点
响应文件编制要求：胶装成册、标注页码、目录页、评分索引页、资质索引页、一式四份（一正三副）
响应文件与样品接收截止时间、比价时间：
2026年 10月 20日9:30 （请于 9:30前到场签到并提交响应文件，逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。不接受邮寄方式提交文件。）
响应文件与样品接收地点、比价地点：溧水区人民医院行政楼（5号楼）5楼会议室
报价：共一轮报价，直接装订在响应文件内。
比价事宜咨询电话：025-56232160 冯老师（采购中心）
项目需求事宜：025-56232024 王主任（临床医学工程部）
第二部分  采购需求
[bookmark: OLE_LINK1]血液净化中心空气消毒机6台，预算1.9万元
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc5953][bookmark: _Toc49090575](▲参数需要提供技术支撑材料（技术支撑材料为医疗器械注册证、加盖厂家公章的产品白皮书（原件）、国家承认的第三方出具的产品检测报告、厂家公开发行的宣传彩页等），并在技术响应表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的视为负偏离。）（需提供证明材料）
一、主要技术参数和要求
1.采用紫外线消毒，杀菌广谱、彻底；内含过滤器，可有效过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；
2.紫外线空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；
★3.采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；（需提供证明材料）
4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 
▲5.整机重量≤17kg，额定循环风量≥1000m³/h，可适用≥100m³体积的场所；（需提供证明材料） 
▲6.紫外线杀菌灯寿命≥8000h；（需提供证明材料）
▲7.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥6×106个/cm3；（需提供证明材料）
8.光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效的降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活；
▲9.净化消毒效果要求：（需提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
9.1对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.9%；
9.2设备持续运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；
9.3设备持续运行60min，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%；
9.4设备持续工作60min，对体积为100m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%;
9.5设备持续工作60min，对金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99%，对肺炎克雷伯氏菌杀灭率＞99.99%，对大肠杆菌杀灭率＞99.99%；
9.6设备持续工作60min，对冠状病毒HCoV-229E杀灭率＞99.99%，对甲型流感病毒H1N1杀灭率＞99.99%；
9.7设备持续工作60min，对气雾室鼠伤寒沙门氏菌、粘质沙雷氏菌、乙型溶血性链球菌杀灭率＞99.9%；
9.8设备持续工作60min，对气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2杀灭率＞99.9%；
9.9设备持续工作60min，对气雾室脊髓灰质炎病毒杀灭率＞99.99%；
9.10设备持续工作60min，对气雾室白色念珠菌杀灭率＞99.9%。
10.采用远程红外线遥控，可显示北京时间，故障报警，可查询显示累计时间等；
11.高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作； 
▲12.程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；（需提供证明材料） 
13.产品具有报警功能，紫外灯消毒模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；
14.产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；
▲15.产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图；（需提供证明材料）
1. 配置要求
1.主机   6台
2.电源线   6根
3.遥控器   6个
二、商务要求
	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	交货期
	合同签订生效后一个月内

	2
	保修期
	原厂免费质保三年

	3
	售后
服务承诺
	1.在保修期内，如设备故障或质量不合格者，投标人应及时给予修复或更换，其修理或更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费备用机。
2.在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
3.在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
4.承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
5.终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
6.提供零配件及易损件明细表，包括品牌、产地、厂家、型号、质保期满后优惠价格。

	4
	培训
	负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；

	5
	验收标准
	1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求；
4.投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.双方签订的合同技术附件所规定的条款。
6.所供设备生产日期在6个月内（国产）或12个月内（进口）。

	6
	交货地点
	采购人指定地点

	7
	设备安装调试
	投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物制造商派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

	8
	付款方式
	乙方开具符合国家规定的发票，到货安装调试经甲方验收合格并提供原厂质保函后按甲方正常流程付90%，正常使用一年后无息支付10%。


*注: 商务需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标
第三部分 评分标准

一、评标方法：评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评标采用“综合评分法（比价）”。
二、评审标准
综合评分法（比价）：具体采用打分法
说明：只有初步评审合格的供应商，才能进入详细评审。初步评审办法详见采购文件。
对于初步评审合格的供应商，本次详细评审采用综合评分法（比价），具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，具体评分标准如下：
	综合评估法：具体采用打分法
说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。
对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中：
1、报价：30分
1.1设备报价（30分），不报价者此项不得分。
（价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位））
2、技术、性能、配置：46分
磋商小组根据磋商文件中《技术条款偏离表》，结合响应文件提供的佐证材料等进行评审：
2.1、全部满足标书基本要求46分，正偏离不加分；
2.2、有一项▲号指标负偏离扣3分；{▲号指标须提供相关证明材料（包括医疗器械注册证或加盖厂家公章的产品白皮书（原件）或国家承认的第三方出具的产品检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等）并在响应文件《技术条款偏离表》中标注相应证明文件页码，未提供证明材料的视为负偏离}
2.3、非▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。
3、技术培训方案(5分)
供应商提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对甲方是教学培训单位的特点，提出其他技术培训保障方案；
3.1、技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得5分。
3.2、技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得3分。
3.3．技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。
3.4．未提供方案或方案无可行性不得分。
4、业绩：10分
提供投标产品的制造商或其代理商2023年至今同品牌同型号的业绩证明文件（销售合同复印件），每提供1份合同得2.5分，最多得10分。未提供合同或合同型号不一致、关键页不清晰者，该项不得分。
5、售后服务：9分
5.1、售后服务实施响应 (7分)：
根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容，
1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进者得7分；
2）售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得4分；
3）售后方案表述简单，人员配备有所欠缺、设备配备一般者得1分；
4）未提供服务方案的不得分。
5.2、质保期（2分）：
5.2.1投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，满足不得分，免费质保期基础上每增加一年加1分，最多得2分。


第四部分  响应文件格式及附件  
1、 本部分内容仅提供格式参考。
2、 供应商应按照以下文件的要求、格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。
3、 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
4、 供应商提交的材料不予退还。
5、 全部文件应按采购文件规定的语言和份数提交。
6、 响应文件应按照响应文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字
资格审查表
	资格审查项目
	证明材料在响应文件中的页码位置

	1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照和自然人的身份证明）；
	

	2.本项目的特定资格要求：医疗器械注册证，供应商需提供医疗器械经营许可证及厂家授权书（若有中间级经销单位，也需提供其授权书，公司资质）。若投标供应商为生产商，还须提供《医疗器械生产许可证》。（上述材料均需加盖公章）
	

	3.提供法定代表人身份证复印件（有效期内）并加盖投标单位公章，如果是委托被授权人参加现场开标，还需提供法定代表人授权书并加盖投标单位公章、被授权人身份证复印件（有效期内）并加盖投标单位公章。注：授权书内容应载明授权投标产品的具体品种。
	

	4. 供应商未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法档案当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用报告。
	


评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	
	


目录一、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的
                             （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   
项目编号            比价（授权比价产品的具体品种为           ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字或签章：
    被授权人签字：                    
日   期：        年    月    日
	法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章）
	被授权人身份证复印件（加盖投标人公章）


[bookmark: _Toc499284719][bookmark: _Toc372533341]目录二、 报价单 
设备报价一览表
	项目名称：
	项目编号：     
	

	序号
	产品名称
	品牌、型号、注册证号、产地
	数量（套）
	投标单价（元/套）
	投标总报价（元）
	制造商全称

	
	
	
	
	
	
	

	投标产品是否属于小微型企业
	                   （填写“是”或“否）



注：1.产品报价包含产品制造、包装、仓储、运输、配送及验收合格前和效期内发生的所有含税费用，还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
2.对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
        行数不够，请自行添加。
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
单位名称：
报价日期：
零配件及易损件明细表
项目名称：                                          项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	产地
	生产厂家
	型号
	质保期满后优惠价格
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：行数不够可自行增加。
投标人名称:（盖章）
目录三、资格证明文件（详见供应商资质要求）
目录四、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	比价文件条目号
	比价要求规格
	供应商响应/偏离
	证明材料对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。
目录五、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加；如此表提供空白盖章版，视为全部响应。
投标人名称：              （盖章）
目录六、项目技术与服务方案
由供应商根据比价文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。
目录七、服务与承诺（格式自拟）
服务与承诺
我公司就项目编号为             的                       项目服务承诺如下：
目录八、供应商具有相关类似项目业绩情况表（及证明材料）
供应商项目业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系方式
	业主联系人
	合同签订日期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、所有业绩均需要提供有效的复印件并加盖公章（扫描件）。
供应商名称：          （盖章）
目录九、安装调试验收方案
在“信用中国”网站下载信用报告网址及步骤
网址：www.creditchina.gov.cn
步骤：1.在“信用中国”网站顶部“信用信息”搜索栏中，输入信用主体名称或者统一社会信用代码，点击<搜索>。2.在搜索结果列表中，点击信用主体名称，访问「信用信息详情页」。3.在「信用信息详情页」点击<下载信用信息报告>按钮，即可完成下载。
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